|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/4*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – VOZILO 4** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| Rabljeno ali novo električno tovorno vozilo v vrednosti do 37.000 € z DDV |  |
| Starost vozila: ne starejše od letnik 2023 |  |
| Prevoženo število kilometrov: do največ 15.000 km na rok za oddajo ponudbe |  |
| Moč motorja vsaj 57 kW |  |
| Prednji pogon |  |
| Menjalnik: avtomatski |  |
| Dolžina vozila med 5.300 mm in 5.550 mm. |  |
| Širina vozila med 1.800 mm in 1.970 mm. |  |
| Kapaciteta baterije vsaj 75 kWh. |  |
| Doseg vozila po WLTP minimalno 325 km |  |
| Možnosti polnjenja na AC polnilnicah vsaj 11kW in CCS polnilnih postajah vsaj 100kW. |  |
| Max hitrost vozila vsaj 130 km/h. |  |
| Velikost platišč 16 col. |  |
| Število sedežev 3. |  |
| Število vrat 4. |  |
| Zunanja bela barva vozila. |  |
| Avtomatska klimatska naprava (zaželena dvopodročna) |  |
| Električni pomik sprednjih stekel. |  |
| Avtoradio z Bluetooth za prostoročno telefoniranje. |  |
| Parkirni senzorji zadaj s kamero za vzvratno vožnjo 180 stopinj |  |
| Prednji meglenki |  |
| Volanski obroč oblečen v usnje |  |
| Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico in javne polnilne postaje. |  |
| Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti |  |
| Vlečna kljuka |  |
| Samodejni preklop med kratkimi in dolgimi lučmi |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali |  |
| Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, pločevinasta |  |
| Brez stranskih oken v drugi vrsti |  |
| Prednja  Brisalca s senzorjem za dež |  |
| Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) mora biti priložena. |  |
| Gumijaste preproge |  |
| Vgradnja rotacijskih luči na strehi vozila skladno z navodili naročnika in zakonskimi zahtevami (izvede izbrani ponudnik) |  |
| Dovolitev polepitve vozila z nalepkami, v skladu z vizualno podobo podjetja |  |
| Vgradnja delavnice skladno z zahtevami naročnika (izvede izbrani ponudnik) |  |
| Opis vgrajene delavnice:   * Ravno trdo vodoodporno dno. * Na levi strani sta dve omari.   Prva je dimenzije D 1000 x V 600 x Š 250 mm (+/- D 100 x V 50 x Š 50). Ima tri police, prva je od dna dvignjena 250 mm, druga tudi od prve police 250 mm. Tretja in četrta polica pa sta visoki po 100 mm. Tretja in četrta polica sta opremljeni s prostorčki za shranjevanje (v vsaki jih je po 6).   * Druga omara je dimenzij vsaj D 1500 x V 1000 x Š 300 (+/- D 100 x V 80 x Š 50 mm) in opremljena s tremi policami.   Zgornja polica naj bo opremljena z osmimi škatlami različnih dimenzij za shranjevanje. |  |
| V ceni najema so vključeni vsi stroški servisa vozil, registracije, tehnični pregledi in menjave pnevmatik, letna vinjeta |  |
| Zahtevani servisni interval je vsaj 40.000 km ali 2 leti. |  |
| Dobava vozila v 10 koledarskih dneh od podpisa pogodbe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)