|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/2*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA, sklop 2: TOVORNO VOZILO 4x4 N1 BB furgon** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| **Znamka vozila:** |  |
| **Tip vozila:** |  |
| **Izvedenka:** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Gorivo: dizel |  |
| Moč motorja: od 125 kW do 145 kW |  |
| Prostornina motorja: 1900 do 2000 ccm |  |
| Medosna razdalja: 3.100 – 3.300 mm |  |
| Emisija izpušnih plinov CO2: EURO 6D ali EURO 6E in največ 240 CO2 g/km |  |
| Emisija izpušnih plinov NO: največ 0,42 NOx g/km |  |
| Menjalnik: avtomatski, najmanj 8-stopenjski |  |
| Pogon: štirikolesni |  |
| Barva: bela |  |
| Dolžina: največ 5050 mm |  |
| Širina z ogledali v odprti poziciji: največ 2300 mm |  |
| Višina: največ 2100 mm |  |
| Prostornina prtljažnega prostora: najmanj 5.500 l |  |
| Kategorija nosilnosti: 3200 kg (največja nosilnost najmanj 1000 kg) |  |
| Dolžina nakladalnega prostora: najmanj 2500 mm |  |
| Sedeži: 2 samostojna sedeža (ne klop) |  |
| Posoda za gorivo: najmanj 55 l |  |
| Stranska drsna vrata na D strani |  |
|  |  |
| **OPREMA:** |  |
| Kolutne zavore spredaj in zadaj |  |
| Električna parkirna zavora |  |
| Čelni in bočni varnostni blazini za voznika in sovoznika |  |
| Sedežno oblazinjenje iz trpežnejšega materiala (umetno usnje) v temni barvi |  |
| Nastavljiv komfortni sedež z ledveno oporo za voznika in sovoznika |  |
| Zadnja viseča vrata z oknom, brisalcem in možnostjo pranja stekla |  |
| Pregradna stena z oknom, ki varuje oz. ločuje potniški del od tovornega |  |
| Električno krmilo |  |
| Krmilo z nastavljivo višino, naklonom in s funkcijskimi tipkami |  |
| Omejevalnik hitrosti (tempomat) |  |
| Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah |  |
| 12-voltna vtičnica |  |
| Klimatska naprava (najmanj polavtomatska) |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali |  |
| Notranje ogledalo |  |
| Parkirni senzorji spredaj in zadaj (najmanj z zvočnim opozorilom) |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| Zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji |  |
| Varnostno opozorilo za pripenjanje pasu na voznikovi in sovoznikovi strani |  |
| Multimedijski sistem z vgrajenim navigacijskim sistemom in kartografijo z možnostjo posodabljanja |  |
| digitalni radijski sprejemnik (DAB) |  |
| Sistem za prostoročno telefoniranje |  |
| 2 zvočnika spredaj |  |
| Halogenski žarometi |  |
| Samodejno prižiganje dnevnih luči |  |
| Regulacija dolžine svetlobnega snopa |  |
| Elektronska blokada zagona motorja |  |
| Sistem za pomoč pri speljevanju in zaustavljanju (tudi v klanec) |  |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju smeri vožnje in menjavanju voznih pasov |  |
| Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu |  |
| Sistem za bočni veter, ki uravnava vozilo, ko se zaradi močnih sunkov vetra odmika izven voznega pasu |  |
| Sistem preprečevanja naleta v spredaj vozeča vozila ali v pešce/kolesarje, ki prečijo pot vozila |  |
| Sistem za aktivno pomoč pri zaviranju |  |
| Dodatni 2. akumulator z 230 V vtičnico za priklop npr. prenosnega računalnika |  |
| Prečni strešni nosilci (par) |  |
| Najmanj 16 palčna jeklena platišča |  |
| Odlagalni predal v armaturi |  |
| Odlagalni predal v sredinski konzoli |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** | |
| Rok dobave: največ 6 mesecev |  |
| Splošna garancijska doba: Minimalno 2 leti od datuma dobave |  |
| **SERVISIRANJE:** |  |
| Vsaj 1 pooblaščeni servis na območju Mestne občine Ljubljana ter primestnih občin |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)