|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/8*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 8, LAHKO TOVORNO VOZILO PICK – UP 4x4, oznaka N1G tovorno vozilo, BE tovorni pick-up** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNE ZAHTEVE** | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| prostornina motorja v ccm: 2.700 – 3.100 ccm |  |
| moč motorja v KW: 150 – 180 kW |  |
| Navor: minimalno 550Nm |  |
| Menjalnik: avtomatski |  |
| Pogon: 4x4 z zaporo zadnjega diferenciala |  |
| prostornina prtljažnega dela: |  |
| Barva vozila: bela navadna |  |
| dolžina vozila v mm: max 5.400 mm |  |
| višina vozila v mm: max. 2080 mm |  |
| Širina vozila ( brez ogledal) v mm: max 2.000 mm |  |
| Skupna dovoljena masa skupine vozil: minimalno 6.500 kg |  |
| Vleka priklopnika: minimalno 3.500 kg |  |
| Keson dimenzij minimalno: 1220 mm med kolotekoma in Dolžina min 1550 mm |  |
| medosna razdalja v mm: maksimalno 3275 mm |  |
| število sedežev: 5 |  |
| število vrat: 4+ vrata za odpiranje kesona |  |
| Pokrov kesona ''Hardtop'' kateri mora imeti omogočen pogled nazaj skozi vzvratno ogledalo. |  |
| **OPREMA:** |  |
| menjalnik – avtomatski |  |
| barva : navadna bela |  |
| sedeži: oblazinjenje blago in prevleke katere omogočajo enostavno čiščenje. Iz gume ali umetnega usnja |  |
| servo ali elektro hidravlični volan |  |
| varnostna blazina za voznika |  |
| varnostna blazina za sovoznika |  |
| stranski zračni blazini za voznika in sovoznika |  |
| ABS zavorni sistem |  |
| volan nastavljiv po višini in globini |  |  | |  |
| voznikov sedež nastavljiv tudi po višini |  |  |
| tretja zavorna luč |  |
| meglenki v sprednjem odbijaču |  |
| sistem za preprečevanje zagona motorja |  |
| avtomatsko prižiganje in ugašanje dnevnih luči |  |  | | | |
| dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje/ odklepanje |  |
| klimatska naprava: ročna ali avtomatska |  |
| avtoradio z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| merilnik vrtljajev |  |
| pogon: 4 x 4 |  |
| senzor za parkiranje spredaj in zadaj |  |
| emisijski standard: min Euro 6 |  |
| komplet obvezne opreme, (prva pomoč, varnostni trikotnik, žarnice in odsevni jopič ter gumi predpražniki za voznika, sovoznika in potnike |  |
| vsi dokumenti za uporabo in registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica , navodila za uporabo,...) |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| rok dobave: največ 4 mesece od podpisa pogodbe |  |
| garancija - jamstvo: 4 leta ali 160.000km |  |
| protikorozijska zaščita: najmanj 10 let |  |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele najmanj 10 let. |  |
| **SERVISIRANJE:** |  |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele najmanj 10 let. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)