VPRAŠANJE:

Spoštovani,   
v 8 ČP pod postavkami 0.7.2, 07.3, 0.7.5, 07.6 imate napačne formule. Prosimo za popravek

ODGOVOR:

V popravku popisa del, ki je že objavljen, so navedene formule že popravljene.

VPRAŠANJE:

Spoštovani,   
v zavihku analize cene imate predviden zapis dobavitelja, vendar je celica zaklenjena in vnos ni mogoč. Prosimo za popravek.

ODGOVOR:

Ponudniki naj vpišejo dobavitelja v celico zraven, ki ni zaklenjena in ni namenjena kakšnemu drugemu vpisu.

VPRAŠANJE:

Spoštovani!  
2.6 TLAČNI CEVOVOD  
post. 2.6.1 dolžina tlačnega voda 1,9 m   
medprirobnični čistilni kos z demontažnim pokrovom in pritrdili 1 kos   
cev AISI 304 oz. z EU standardom primerljivi kvaliteti 1,9 m   
koleno 1 kos   
prirobnica v skladu s standardom DIN 2642/EN 1092-2. 2 kos   
tesnilni obroč 3 kos  
  
Kakšno ceno vpišemo v "dolžino tlačnega voda", glede na to, da je dolžina cevi posebej ovrednotena in ostali materiali, ki so upoštevani v teh metrih tudi.

ODGOVOR:

Dotično celico lahko izpustite (dolžina tlačnega voda 1,9 m) oz. označite z 0, saj je kot ste pravilno ugotovili ves material zajet v nadaljevanju postavke.

VPRAŠANJE:

Ali se bodo dela na kanalizaciji pričela in končala pred začetkom sočasne gradnje (rezanje asfalta vzdolž kanala, asfaltiranje ceste nad kanalom) ali bodo s sočasno gradnjo pričeli pred izvedbo kanalizacije in zaključna dela izvedli skupaj po končani izvedbi kanalizacije?

ODGOVOR:

Najprej se izvedejo dela na fekalni kanalizaciji do nivoja asfalta, sledijo dela na sočasni gradnji (meteorna kanalizacija, vodovod, …), na kar se izvede asfaltiranje po dogovoru med izvajalci za vsak odsek posebej.