|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/8*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 8 - SERVISNO VOZILO FURGON 3,5T - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:**  **OPOMBA: količina 2 x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **ŠASIJA** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Furgon L2H2 |  |
| vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:** |  |
| **Dimenzije:** |  |
| medosna razdalja 3300- 3600 |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 3.500 kg |  |
| dolžina največ 5700mm |  |
| nosilnost najmanj 1500kg |  |
| prostornina tovornega prostora najmanj 10m3 |  |
|  |  |
| **Motorni del:** |  |
| vrsta motorja – diesel, najmanj Euro 6 |  |
| moč motorja – najmanj 120 kW |  |
| navor najmanj 380 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 80 l |  |
|  |  |
| **Menjalnik:** |  |
| 6 stopenjski menjalnik |  |
|  |  |
| **Zavorni sistem:** |  |
| disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| sistem proti blokiranju koles ABS |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP |  |
| sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles ASR |  |
| sistem samodejnega zaviranja v sili |  |
|  |  |
| **Krmilni mehanizem:** |  |
| hidravlični volan nastavljiv po višini |  |
|  |  |
| **Kabina:** |  |
| vrata najmanj 5 |  |
| število sedežev 3 |  |
| električni pomik stekel |  |
| zunanja električna ogledala |  |
| opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| daljinsko centralno zaklepanje |  |
| potovalni računalnik |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava , USB vtičnica |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| vzratna kamera |  |
| parkirni senzorji 360 |  |
| tonirana stekla |  |
| LED luči, avtomatski vklop ob zagonu |  |
| Avtomatska klimatska naprava |  |
| Zaprt predal pred sovoznikom |  |
| voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini, dolžini, nagibu |  |
| pločevinasta dvokrilna vrata zadaj |  |
| obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči) |  |
| dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| rezervno kolo na nosilcu, pnevmatika z standardno opremo vozila |  |
| stopnica na zadnjem delu vozila |  |
| barva bela, notranjost temna |  |
|  |  |
| **Tovorni prostor:** |  |
| 2x BLOK NA LEVI STRANI skupne dimenzije (dovoljeno odstopanje dimenzij 5%): |  |
| Dolžina najmanj 2300 mm |  |
| Višina največ 1800 mm |  |
| Širina med 340 in 430 mm |  |
|  |  |
| 1. blok dimenzije sestavljen iz: |  |
| - 1x zaprt okvir nad kolotekom z dvižnimi vratci |  |
| - 2x predal s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
| - 1x visoka polica s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
| - 2x polica s PVC zabojčki |  |
|  |  |
| 2. blok sestavljen iz: |  |
| - 1x okvir nad kolotekom + sistem proti premiku kovčkov s pasom |  |
| - 2x visoka polica s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
| - 2x polica s PVC zabojčki |  |
|  |  |
| + polica za prevoz dolgih predmetov dolžine 2500mm |  |
|  |  |
| BLOK NA DESNI STRANI dimenzije cca: |  |
| Dolžina najmanj 1200 mm |  |
| Višina največ 1800 mm |  |
| Širina med 340 in 430 mm |  |
|  |  |
| Sestavljen iz: |  |
| - 1x zaprt okvir nad kolotekom z dvižnimi vratci |  |
| - 6x predal s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
| - 1x polica z EUROBOX zaboji |  |
| - 1x polica s prenosnimi PVC zaboji z ročajem |  |
| - 1x visoka polica s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
| - 1x nizka polica s protizdrsno podlogo in pregradami |  |
|  |  |
| DODATKI: |  |
| - 1x preklopni delovni pult z vrtljivim primežem cca 125mm |  |
| - 1x nosilec za dokumente |  |
| - 1x papir z nosilcem |  |
| - 1x pasta za roke z nosilcem |  |
| - 1x plastična kanta za vodo 10l z nosilcem |  |
| - 2x dodatna luč v tovornem prostoru |  |
| - pritrdišča na prvi steni |  |
| - 1x izvlečna platforma z INOX posodo |  |
| - 1x navijalec za elektriko |  |
| - 1x talni zračnik |  |
| - 1x strešni zračnik |  |
| - 1x zložljiva lestev 3m |  |
|  |  |
| OBLOGE |  |
| - 1x lesena talna podloga 12mm |  |
| - 1x stranske obloge iz polipropilena |  |
| - 1x obloga prednje stene zgoraj + spodaj |  |
| - 1x obloga stropa |  |
|  |  |
| SVETLOBNA SIGNALIZACIJA |  |
| - Na strehi spredaj LED oranžni svetlobni blok s kotnimi moduli in 6 dodatnimi sredinskimi moduli, višina maksimalno 80 mm skupaj z nosilci; certifikata ECE R65 in ECE R10 |  |
| - Spredaj v maski dva oranžna LED modula, certifikata ECE R65 in ECE R10 |  |
| - Zadaj LED tekoče luči, 10 x 3LED moduli, T.I.R. optika, certifikat ECE R10 |  |
| - Dodatna razsvetljava na straneh vozila integrirana v streho vozila, svetilnost minimalno 1400lm, certifikat ECE R10 |  |
| - Dodatna razsvetljava zadaj, 2 reflektorja, svetilnost minimalno 1800lm vsak, certifikat ECE R10 |  |
|  |  |
| **Ostale zahteve** |  |
|  |  |
| **DOKUMENTACIJA:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| **Tehnična dokumentacija :** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v elektronski in pisni verziji |  |
| katalog nadomestnih delov v elektronski obliki |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| Potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
|  |  |
| **Rok in način dobave** |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  |
|  |  |
| **Garancijski rok** |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji za obdobje pet (5) let |  |
|  |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
|  |  |
| **Servisiranje in rezervni deli** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Ljubljani |  |
|  |  |
| **Usposabljanje** |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje delovne opreme proizvajalca delovne opreme ter o tem izdal naročniku, s poimenskim seznamom, pisno potrdilo o usposabljanju. |  |
|  |  |
| **Reklamacije** |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozil** |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, Vodovodna 90, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)