|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/7-1*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 7, postavka 1: DOSTAVNO VOZILO PODALJŠANA KABINA - FURGON - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 8x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **ŠASIJA** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Dostavno vozilo z podaljšano kabino - furgon |  |
| vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:** |  |
| **Dimenzije:** |  |
| medosna razdalja 3000 mm – 3150 mm |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 2.600 kg |  |
| dolžina največ 5000mm |  |
| nosilnost najmanj 750 kg |  |
| prostornina tovornega prostora najmanj 2 m3 |  |
|  |  |
| **Motorni del:** |  |
| vrsta motorja – diesel, najmanj Euro 6 |  |
| moč motorja – najmanj 80 kW |  |
| navor najmanj 250 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 50 l |  |
|  |  |
| **Menjalnik:** |  |
| 6 stopenjski menjalnik |  |
|  |  |
| **Zavorni sistem:** |  |
| spredaj kolutne , zadaj bobnaste ali kolutne zavore |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP, ABS sistem |  |
| sistem za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
|  |  |
| **Kabina:** |  |
| vrata najmanj 5 |  |
| število sedežev 5 |  |
| pločevinasta pregradna stena z oknom ali pregradna mreža |  |
| električni pomik stekel |  |
| zunanja električna ogledala |  |
| zadnja vrata dvokrilna z zasteklitvijo |  |
| opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| daljinsko centralno zaklepanje |  |
| potovalni računalnik |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava , USB vtičnica |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| zračna blazina za voznika in sovoznika |  |
| vzratna kamera |  |
| tonirana stekla |  |
| luči avtomatski vklop ob zagonu |  |
| klimatska naprava |  |
| meglenki spredaj |  |
| sredinska konzola z naslonom za roko |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči) |  |
| dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| rezervno kolo na nosilcu, pnevmatika z standardno opremo vozila |  |
| barva bela, notranjost temna |  |
|  |  |
| **Ostale zahteve** |  |
|  |  |
| **DOKUMENTACIJA:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| **Tehnična dokumentacija :** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| katalog nadomestnih delov elektronski obliki |  |
|  |  |
| **Rok in način dobave** |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  |
|  |  |
| **Garancijski rok** |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji za obdobje pet (5) let |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
|  |  |
| **Servisiranje in rezervni deli** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Ljubljani |  |
|  |  |
| **Usposabljanje** |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo. |  |
|  |  |
| **Reklamacije** |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozil** |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, Vodovodna 90, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |
|  |  |
| **SERVISIRANJE IN ASISTENCA:** |  |
| Vsaj 2 pooblaščena servisa na območju Mestne občine Ljubljana. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)

|  |
| --- |
| ***Priloga 7/7-2*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 7, postavka 2:**  **FURGON MANJŠI - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 2x** | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **ŠASIJA** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Furgon |  |
| vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:** |  |
| **Dimenzije:** |  |
| medosna razdalja 2700 mm – 2760 mm |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 2.100 kg |  |
| dolžina največ 5100mm |  |
| nosilnost najmanj 450kg |  |
| prostornina tovornega prostora najmanj 3 m3 |  |
|  |  |
| **Motorni del:** |  |
| vrsta motorja – diesel, najmanj Euro 6 |  |
| moč motorja – najmanj 70 kW |  |
| navor najmanj 250 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 50 l |  |
|  |  |
| **Menjalnik:** |  |
| 6 stopenjski menjalnik |  |
|  |  |
| **Zavorni sistem:** |  |
| spredaj kolutne , zadaj bobnaste ali kolutne zavore |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP, ABS sistem |  |
| sistem za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
|  |  |
| **Kabina:** |  |
| vrata najmanj 5 |  |
| število sedežev 2 |  |
| pločevinasta pregradna stena z oknom |  |
| električni pomik stekel |  |
| zunanja električna ogledala |  |
| opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| daljinsko centralno zaklepanje |  |
| potovalni računalnik |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava , USB vtičnica |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| vzratna kamera |  |
| tonirana stekla |  |
| luči avtomatski vklop ob zagonu |  |
| zračna blazina za voznika in sovoznika |  |
| klimatska naprava |  |
| meglenki spredaj |  |
| sredinska konzola z naslonom za roko |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči) |  |
| dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| rezervno kolo na nosilcu, pnevmatika z standardno opremo vozila |  |
| lesena proti zdrsna obloga tal v tovornem prostoru |  |
| barva bela, notranjost temna |  |
|  |  |
| **Ostale zahteve** |  |
|  |  |
| **DOKUMENTACIJA:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| **Tehnična dokumentacija :** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| katalog nadomestnih delov v elektronski obliki |  |
|  |  |
| **Rok in način dobave** |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  |
|  |  |
| **Garancijski rok** |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji za obdobje pet (5) let. |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
|  |  |
| **Servisiranje in rezervni deli** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Ljubljani |  |
|  |  |
| **Usposabljanje** |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo. |  |
|  |  |
| **Reklamacije** |  |
|  |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozil** |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, Vodovodna 90, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/7-3*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 7, postavka 3: DOSTAVNO VOZILO - FURGON VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 2x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **ŠASIJA** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Furgon L1H1 |  |
| vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:** |  |
| **Dimenzije:** |  |
| medosna razdalja 3000 mm – 3100 mm |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 3.150 kg |  |
| dolžina največ 5100mm |  |
| nosilnost najmanj 1000kg |  |
| prostornina tovornega prostora najmanj 5 m3 |  |
|  |  |
| **Motorni del:** |  |
| vrsta motorja – diesel, najmanj Euro 6 |  |
| moč motorja – najmanj 110 kW |  |
| navor najmanj 320 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 80 l |  |
|  |  |
| **Menjalnik:** |  |
| 6 stopenjski menjalnik |  |
|  |  |
| **Zavorni sistem:** |  |
| disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| sistem proti blokiranju koles ABS |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP |  |
| sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles ASR |  |
| sistem samodejnega zaviranja v sili |  |
|  |  |
| **Kabina:** |  |
| vrata najmanj 5 |  |
| število sedežev 3 |  |
| električni pomik stekel |  |
| zunanja električna ogledala |  |
| opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| daljinsko centralno zaklepanje |  |
| potovalni računalnik |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava , USB vtičnica |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| vzratna kamera |  |
| tonirana stekla |  |
| LED luči, avtomatski vklop ob zagonu |  |
| klimatska naprava |  |
| zračna blazina za voznika in sovoznika |  |
| meglenki spredaj |  |
| voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini, dolžini, nagibu |  |
| obloga tovornega prostora do polovice |  |
| obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči) |  |
| dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| rezervno kolo na nosilcu, pnevmatika z standardno opremo vozila |  |
| lesena proti zdrsna obloga tal |  |
| barva bela, notranjost temna |  |
|  |  |
| **Ostale zahteve** |  |
|  |  |
| **DOKUMENTACIJA:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| **Tehnična dokumentacija :** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja |  |
|  |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| katalog nadomestnih delov elektronski obliki |  |
|  |  |
| **Rok in način dobave** |  |
|  |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  |
|  |  |
| **Garancijski rok** |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji za obdobje pet (5) let |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
|  |  |
| **Servisiranje in rezervni deli** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Ljubljani |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Usposabljanje** |  |
|  |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo. |  |
|  |  |
| **Reklamacije** |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozil** |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, Vodovodna 90, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/7-4*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 7, postavka 4: Osebno vozilo – SUV**   * **VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 1x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **ŠASIJA** |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Osebno vozilo - SUV |  |
| vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE:** |  |
| **Dimenzije:** |  |
| medosna razdalja 2600 mm – 2700 mm |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 2.200 kg |  |
| dolžina največ 4700 mm |  |
| prostornina prtljažnega prostora ob podrti sedežni klopi najmanj 1,7 m3 |  |
|  |  |
| **Motorni del:** |  |
| vrsta pogona – hibridni pogon , bencin -elektro |  |
| moč skupaj – najmanj 140 kW |  |
| navor najmanj 200 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 50 l |  |
| baterija najmanj 1,7 kWh |  |
|  |  |
| **Zavorni sistem:** |  |
| kolutne spredaj in zadaj |  |
| ABS zavorni sistem, ASR, EBA |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP |  |
| sistem za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| sistem za aktivno zaviranje v sili |  |
|  |  |
| **Menjalnik:** |  |
|  |  |
| Avtomatski menjalnik |  |
|  |  |
| **Kabina:** |  |
| vrata najmanj 5 |  |
| število sedežev 5 |  |
| barva temno siva , notranjost temne barve |  |
| električni pomik stekel |  |
| zunanja električna ogledala |  |
| daljinsko centralno zaklepanje |  |
| električno odpiranje zadnjih vrat |  |
| opozorilnik za pozornost voznika |  |
| sistem za ohranjanje voznega pasu, opozorilo o mertvem kotu |  |
| aktivni tempomat |  |
| potovalni računalnik |  |
| LED luči |  |
| luči avtomatski vklop ob zagonu, samodejni vklop/izklop dolgih luči |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava, USB priključek |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| kamera 360 |  |
| pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj , ter ob strani |  |
| tonirana stekla, ogrevano spredaj in zadaj |  |
| zatemnjena stekla zadaj |  |
| voznikov sedež električen pomik, ogrevan |  |
| volanski obroč – nastavljiv, ogrevan |  |
| ambientalna osvetlitev potniškega prostora |  |
| senzor za dež, avtomatski vklop brisalcev |  |
| samodejna klimatska naprava |  |
| meglenki spredaj |  |
| sredinska konzola z naslonom za roko |  |
| parkirni senzorji zadaj |  |
| obvezna oprema vozila |  |
| platišča iz lahke litine |  |
|  |  |
|  |  |
| **Ostale zahteve** |  |
|  |  |
| **DOKUMENTACIJA:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
|  |  |
| **Tehnična dokumentacija :** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| katalog nadomestnih delov elektronski obliki |  |
|  |  |
| **Rok in način dobave** |  |
|  |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  |
| **Garancijski rok** |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji za obdobje pet (5) let |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
|  |  |
| **Servisiranje in rezervni deli** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Ljubljani |  |
|  |  |
| **Usposabljanje** |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo. |  |
|  |  |
| **Reklamacije** |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozil** |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, Vodovodna 90, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)