

Tehnična specifikacija za javno naročilo

SKLOP 1

Izdelava in dobava svečanih oblačil in dodatkov

2024

VSEBINA

[I. RAZPREDELNICA INFORMATIVNIH SKIC MODELOV V SKLOPU SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKI 7](#_Toc181124133)

[II. KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 9](#_Toc181124134)

[VZORČNI MODELI 9](#_Toc181124135)

[PRAVICA DO TESTIRANJA 9](#_Toc181124136)

[OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI 9](#_Toc181124137)

[ODVZEMANJE MER 10](#_Toc181124138)

[PRILAGAJANJE VELIKOSTNIH ŠTEVILK 10](#_Toc181124139)

[ŠIVANJE IZDELKA 10](#_Toc181124140)

[ŽEPOVINA 10](#_Toc181124141)

[SPLOŠNE ZAHTEVE 10](#_Toc181124142)

[ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI 10](#_Toc181124143)

[LOGOTIP 11](#_Toc181124144)

[VŠIVNA ETIKETA 11](#_Toc181124145)

[EMBALIRANJE 11](#_Toc181124146)

[ČASOVNI OKVIRI 11](#_Toc181124147)

[REDNA DOBAVA ARTIKLOV 11](#_Toc181124148)

[III. TEHNIČNI OPIS SLOVESNIH OBLAČIL IN DODATKOV 13](#_Toc181124149)

[OPIS SKUPNIH PARAMETROV ZA: MOŠKI SUKNJIČ – LETNI IN ZIMSKI; ŽENSKI SUKNJIČ; TELOVNIK – LETNI; MOŠKE HLAČE – LETNE IN ZIMSKE; ŽENSKE HLAČE; KRILO 13](#_Toc181124150)

[1. BARVA OSNOVNE TKANINE 13](#_Toc181124151)

[2. BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA 13](#_Toc181124152)

[3. BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA 13](#_Toc181124153)

[4. PASPULA 13](#_Toc181124154)

[5. SUKANEC 13](#_Toc181124155)

[6. LOGOTIP 13](#_Toc181124156)

[7. KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE 13](#_Toc181124157)

[8. NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE 15](#_Toc181124158)

[9. KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE 15](#_Toc181124159)

[10. NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE 16](#_Toc181124160)

[11. KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA 16](#_Toc181124161)

[12. NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE 17](#_Toc181124162)

[13. KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA 17](#_Toc181124163)

[14. NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE 18](#_Toc181124164)

[15. OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA: LETNI IN ZIMSKI 18](#_Toc181124165)

[16. OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA 20](#_Toc181124166)

[17. OPIS MOŠKEGA TELOVNIKA POGREBNO MOŠTVO 22](#_Toc181124167)

[18. LETNE IN ZIMSKE HLAČE, POGREBNO MOŠTVO 24](#_Toc181124168)

[IV. HLAČE – VOZNIKI, UREJEVALCI POKOJNIKOV 26](#_Toc181124169)

[1. BARVA OSNOVNE TKANINE 26](#_Toc181124170)

[2. SUKANEC 26](#_Toc181124171)

[3. OPIS HLAČ 26](#_Toc181124172)

[4. ŽEPI 26](#_Toc181124173)

[5. ZADRGA 26](#_Toc181124174)

[6. KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE 26](#_Toc181124175)

[7. NAVODILA ZA NEGO 27](#_Toc181124176)

[8. INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ – VOZNIKI, UREJEVALCI POKOJNIKOV 28](#_Toc181124177)

[V. ŽENSKE HLAČE 29](#_Toc181124178)

[1. PAS 29](#_Toc181124179)

[2. SEDALO 29](#_Toc181124180)

[3. PODLOGA 29](#_Toc181124181)

[4. ŽEPI 29](#_Toc181124182)

[5. ZADRGA 29](#_Toc181124183)

[6. OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV 29](#_Toc181124184)

[7. ROB HLAČNIC 29](#_Toc181124185)

[8. INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA 30](#_Toc181124186)

[VI. KRILO 31](#_Toc181124187)

[1. PAS 31](#_Toc181124188)

[2. PREDNJI DEL 31](#_Toc181124189)

[3. ZADNJI DEL 31](#_Toc181124190)

[4. PODLOGA 31](#_Toc181124191)

[5. ZADRGA 31](#_Toc181124192)

[6. OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV 31](#_Toc181124193)

[7. ROB 31](#_Toc181124194)

[8. INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA 31](#_Toc181124195)

[VII. SRAJCA – KRATEK IN DOLG ROKAV 32](#_Toc181124196)

[1. BARVA OSNOVNE TKANINE 32](#_Toc181124197)

[2. BARVA GUMBOV 32](#_Toc181124198)

[3. BARVA SUKANCA 32](#_Toc181124199)

[4. LOGOTIP 32](#_Toc181124200)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE 32](#_Toc181124201)

[6. NAVODILA ZA NEGO SRAJCE 33](#_Toc181124202)

[7. OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV 33](#_Toc181124203)

[8. INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV 35](#_Toc181124204)

[9. INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV 35](#_Toc181124205)

[VIII. BLUZA – KRATEK IN DOLG ROKAV 36](#_Toc181124206)

[1. BARVA OSNOVNE TKANINE 36](#_Toc181124207)

[2. BARVA GUMBOV 36](#_Toc181124208)

[3. BARVA SUKANCA 36](#_Toc181124209)

[4. LOGOTIP 36](#_Toc181124210)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE 36](#_Toc181124211)

[6. NAVODILA ZA NEGO bluze 37](#_Toc181124212)

[7. OPIS BLUZE 37](#_Toc181124213)

[8. INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV 38](#_Toc181124214)

[9. INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV 38](#_Toc181124215)

[IX. SPODNJA MAJICA − LETNA 39](#_Toc181124216)

[1. OPIS MODELA 39](#_Toc181124217)

[2. NAVODILA ZA NEGO 39](#_Toc181124218)

[3. INFORMATIVNA SKICA SPODNJE MAJICE 39](#_Toc181124219)

[X. JOPICA – KRATKA 40](#_Toc181124220)

[1. BARVA PLETENINE 40](#_Toc181124221)

[2. BARVA SUKANCA 40](#_Toc181124222)

[3. LOGOTIP 40](#_Toc181124223)

[4. KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE 40](#_Toc181124224)

[5. NAVODILA ZA NEGO 40](#_Toc181124225)

[6. SPLOŠNE ZAHTEVE 40](#_Toc181124226)

[7. OPIS MODELA 40](#_Toc181124227)

[8. INFORMATIVNA SKICA KRATKE JOPICE 41](#_Toc181124228)

[XI. JOPICA – DOLGA 42](#_Toc181124229)

[1. BARVA PLETENINE 42](#_Toc181124230)

[2. BARVA SUKANCA 42](#_Toc181124231)

[3. LOGOTIP 42](#_Toc181124232)

[4. KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE 42](#_Toc181124233)

[5. NAVODILA ZA NEGO 42](#_Toc181124234)

[6. SPLOŠNE ZAHTEVE 42](#_Toc181124235)

[7. KROJ JOPICE 42](#_Toc181124236)

[8. INFORMATIVNA SKICA JOPICE 43](#_Toc181124237)

[XII. BREZROKAVNIK 44](#_Toc181124238)

[1. BARVA 44](#_Toc181124239)

[2. BARVA SUKANCA 44](#_Toc181124240)

[3. LOGOTIP 44](#_Toc181124241)

[4. MATERIAL 44](#_Toc181124242)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA 44](#_Toc181124243)

[6. NAVODILA ZA NEGO BREZROKAVNIKA 45](#_Toc181124244)

[7. SPLOŠNE ZAHTEVE 45](#_Toc181124245)

[8. INFORMATIVNA SKICA BREZROKAVNIKA 45](#_Toc181124246)

[XIII. PULOVER 46](#_Toc181124247)

[1. BARVA 46](#_Toc181124248)

[2. BARVA SUKANCA 46](#_Toc181124249)

[3. LOGOTIP 46](#_Toc181124250)

[4. MATERIAL 46](#_Toc181124251)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA 46](#_Toc181124252)

[6. NAVODILA ZA NEGO 47](#_Toc181124253)

[7. SPLOŠNE ZAHTEVE 47](#_Toc181124254)

[8. OPIS MODELA 47](#_Toc181124255)

[9. INFORMATIVNA SKICA PULOVERJA 48](#_Toc181124256)

[XIV. MOŠKA JOPA 49](#_Toc181124257)

[1. BARVA 49](#_Toc181124258)

[2. BARVA SUKANCA 49](#_Toc181124259)

[3. LOGOTIP 49](#_Toc181124260)

[4. MATERIAL 49](#_Toc181124261)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA 49](#_Toc181124262)

[6. NAVODILA ZA NEGO 50](#_Toc181124263)

[7. SPLOŠNE ZAHTEVE 50](#_Toc181124264)

[8. KROJ MOŠKE JOPE 50](#_Toc181124265)

[9. INFORMATIVNA SKICA MOŠKE JOPE 51](#_Toc181124266)

[XV. POLETNI KLOBUK - HOMBURG 52](#_Toc181124267)

[1. OSNOVNI MATERIAL ZA KLOBUK 52](#_Toc181124268)

[2. BARVA 52](#_Toc181124269)

[3. OPIS MODELA 52](#_Toc181124270)

[4. PAKIRANJE 52](#_Toc181124271)

[5. INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA 52](#_Toc181124272)

[XVI. KLOBUK MELONA + PODKAPA 53](#_Toc181124273)

[1. OSNOVNI MATERIAL ZA KLOBUK 53](#_Toc181124274)

[2. OSNOVNI MATERIAL ZA PODKAPO 53](#_Toc181124275)

[3. BARVA 53](#_Toc181124276)

[4. NEGA 53](#_Toc181124277)

[5. OPIS KLOBUKA 53](#_Toc181124278)

[6. INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA IN PODKAPE 53](#_Toc181124279)

[XVII. KRAVATA 54](#_Toc181124280)

[1. OSNOVNA TKANINA 54](#_Toc181124281)

[2. BARVA OSNOVNE TKANINE 54](#_Toc181124282)

[3. LOGOTIP 54](#_Toc181124283)

[4. OPIS MODELA 54](#_Toc181124284)

[5. ŠIRINA 54](#_Toc181124285)

[6. DOLŽINA 54](#_Toc181124286)

[7. IZDELAVA 54](#_Toc181124287)

[8. INFORMATIVNA SKICA KRAVATE 55](#_Toc181124288)

[XVIII. ŠAL 56](#_Toc181124289)

[1. BARVA 56](#_Toc181124290)

[2. SPLOŠNE ZAHTEVE 56](#_Toc181124291)

[3. KAKOVOSTNI PARAMETRI 56](#_Toc181124292)

[4. NAVODILA ZA NEGO 56](#_Toc181124293)

[5. NAČIN ZAVEZOVANJA ŠALA 56](#_Toc181124294)

[XIX. PAS, ELEGANTEN 57](#_Toc181124295)

[1. MATERIAL 57](#_Toc181124296)

[2. ZAPONKA 57](#_Toc181124297)

[3. BARVA USNJA 57](#_Toc181124298)

[4. OPIS PASU 57](#_Toc181124299)

[5. INFORMATIVNA SKICA PASU 57](#_Toc181124300)

[XX. SPONKA ZA KRAVATO 58](#_Toc181124301)

[1. OSNOVNI MATERIAL 58](#_Toc181124302)

[2. OPIS MODELA 58](#_Toc181124303)

[3. SPLOŠNE ZAHTEVE 58](#_Toc181124304)

[4. INFORMATIVNA SKICA SPONKE 58](#_Toc181124305)

[XXI. ROKAVICE 59](#_Toc181124306)

[1. OPIS MODELA 59](#_Toc181124307)

[2. INFORMATIVNA SKICA ROKAVIC 59](#_Toc181124308)

[XXII. NOGAVICE – LETNE 60](#_Toc181124309)

[1. KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE PREJE 60](#_Toc181124310)

[2. KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – razen peta in prstni del 61](#_Toc181124311)

[3. KAKOVOSTNI PARAMETRI ELASTANA VEZNE PREJE – razen peta in prstni del 62](#_Toc181124312)

[4. KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA OVIT ELASTAN V PATENTU 62](#_Toc181124313)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL 63](#_Toc181124314)

[6. NAVODILA ZA NEGO 63](#_Toc181124315)

[7. VELIKOST 63](#_Toc181124316)

[8. LOGOTIP 64](#_Toc181124317)

[9. OPIS MODELA 64](#_Toc181124318)

[10. SPLOŠNE ZAHTEVE 64](#_Toc181124319)

[11. INFORMATIVNA SKICA NOGAVIC 64](#_Toc181124320)

[XXIII. NOGAVICE – ZIMSKE 65](#_Toc181124321)

[1. KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE PREJE 65](#_Toc181124322)

[2. KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – razen peta in prstni del 66](#_Toc181124323)

[3. KAKOVOSTNI PARAMETRI ELASTANA VEZNE PREJE – razen peta in prstni del 66](#_Toc181124324)

[4. KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA OVIT ELASTAN V PATENTU 67](#_Toc181124325)

[5. KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL 67](#_Toc181124326)

[6. KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL 67](#_Toc181124327)

[7. NAVODILA ZA NEGO 68](#_Toc181124328)

[8. VELIKOST 68](#_Toc181124329)

[9. LOGOTIP 68](#_Toc181124330)

[10. OPIS MODELA 69](#_Toc181124331)

[11. SPLOŠNE ZAHTEVE 69](#_Toc181124332)

[12. INFORMATIVNA SKICA NOGAVIC 69](#_Toc181124333)

[XXIV. LOGOTIP - ŽALE 70](#_Toc181124334)

# RAZPREDELNICA INFORMATIVNIH SKIC MODELOV V SKLOPU SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  MOŠKI SUKNJIČ  – LETNI  A white suit with black trim  Description automatically generated | 2.  MOŠKI SUKNJIČ – ZIMSKI  A white suit with black trim  Description automatically generated | 3.  ŽENSKI SUKNJIČ  A white jacket with black trim  Description automatically generated | 4.  TELOVNIK  – LETNI |
| 5.  MOŠKE HLAČE – LETNE | 6.  MOŠKE HLAČE– ZIMSKE | 7.  HLAČE – VOZNIKI, UREJEVALCI POKOJNIKOV | 8.  ŽENSKE HLAČE |
| 9.  KRILO | 10.  SRAJCA – KRATEK ROKAV | 11.  SRAJCA – DOLG ROKAV | 12.  BLUZA – KRATEK ROKAV |
| 13.  BLUZA – DOLG ROKAV | 14.  SPODNJA MAJICA-LETNA | 15.  KRATKA JOPA | 16.  DOLGA JOPA |
| 17.  BREZROKAVNIK | 18.  PULOVER | 19.  MOŠKA JOPA | 20.  KLOBUK MELONA + PODKAPA |
| 21.  POLETNI KLOBUK HOMBURG | 22.  KRAVATA  A black and white drawing of a lamp  Description automatically generated | 23.  ŠAL  A drawing of a scarf tied to a person's neck  Description automatically generated | 24.  PAS |
| 25.  SPONKA ZA KRAVATO | 26.  ROKAVICE | 27.  NOGAVICE –  LETNE | 28.  NOGAVICE – ZIMSKE |

# KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

VZORČNI MODELI

Ponudniki so dolžni predstaviti sledeče vzorčne modele, kot so opisani v tehnični specifikaciji: oblačila velikosti 52 za moške in 40 za ženske:

* moški suknjič – zimski,
* moške hlače – letne,
* hlače – vozniki, urejevalci pokojnikov,
* srajca – dolg rokav,
* jopica - dolga,
* bluza – dolg rokav,
* klobuk homburg,
* kravata (2 različni varianti / veznica in regatka).

Vzorčni modeli morajo biti identični kasneje izdelanim oblačilom. Vzorčni modeli ostanejo v lasti naročnika skozi celotno trajanje veljavnosti okvirnega sporazuma in postanejo del merilnega seta. Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če vzorčni modeli, kljub prilagoditvam, ne ustrezajo tehnični dokumentaciji. Vzorčni modeli so na voljo za pregled pri naročniku (peter.zavrsnik@zale.si).

PRAVICA DO TESTIRANJA

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin v ustreznih strokovnih ustanovah. V primeru, da rezultati ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije in predloženim tehničnim listom tkanine, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI

Ponudnik mora predložiti tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku, in jih vpisati v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke je potrebno vpisati ročno v sivo pobarvan stolpec. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov mora ponudnik priložiti uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m in kopije tehničnih listov ali laboratorijskih poročil proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija za vse priložene tkanine.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov mora ponudnik k ponudbi priložiti:

* celotno tehnično specifikacijo, ki mora biti izpolnjena v skladu z navodili naročnika (priložena tehnična specifikacija bo kot priloga sestavni del okvirnega sporazuma),
* uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m,
* kopije tehničnih listov ali laboratorijskih poročil proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija za vse priložene tkanine in
* vzorčne modele oblačil, kot je navedeno v prvem odstavku tega poglavja.

MERILNI SETI

Izbrani ponudnik je po podpisu okvirnega sporazuma dolžan izdelati oblačila in dodatke – merilne sete za artikle navedene v ponudbenem predračunu za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah ter zagotoviti pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Merilni set mora vključevati sledeče velikostne številke: moške od 48 do 60, srajce od 38 do 48, ter ženske velikosti od 36 do 44, po en kos vsake velikosti. Vsa kasneje naročena oblačila morajo ustrezati krojem merilnih setov, razen prilagoditev telesnim meram.Na merilnih setih mora biti že izdelan predpisan logotip. Stroške izdelave merilnega seta krije ponudnik.

ODVZEMANJE MER

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

* datum odvzemanja mer,
* ime in priimek,
* izbrana velikost oblačil in dodatkov,
* druga prilagajanja – dolžine, širine,
* podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

PRILAGAJANJE VELIKOSTNIH ŠTEVILK

Oblačila in dodatke mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov, kar vključuje:

* Zgornji deli oblačil: dolžine rokavov ter morebitne manjše popravke v širini in dolžini modela.
* Spodnji deli oblačil: dolžina hlač, obseg pasu.
* Dodatki: velikosti in dolžine, ustrezne posameznikom.

Seznam artiklov, ki zahtevajo prilagajanje velikostnih številk, je naveden v ponudbenem predračunu.

ŠIVANJE IZDELKA

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnja. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine. Barva sukanca mora biti enaka barvi tkanine izdelka, razen, če ni izrecno zahtevana drugačna barva sukanca.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Določeni detajli kot so širina paspul, dimenzije zadrg in gostota vbodov lahko odstopajo 10 odstotkov.

ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, izredno vzdržljiva in v barvno usklajena z barvo osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevam kakovostnih parametrov za oblačila in dodatke. Surovinska sestava ter uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ohranijo lastnosti (izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost) vsaj 24 mesecev ob običajni uporabi, brez deformacij ali poškodb.

ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrana oblačila in dodatke v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru sprememb v kakovosti dobavljenih oblačil in dodatkov, ki odstopajo od dogovorjene, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od okvirnega sporazuma.

LOGOTIP

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik predstavil ob razpisu, ni potreben, razen pri vzorčnem modelu kravatne sponke, kjer je logotip obvezen. Na merilnih setih za odvzem mer mora biti že izdelan predpisan logotip. Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil in dodatkov – merilnih setov za moške in ženske, predložiti izvezen ali tiskan logotip na izbrani tkanini v izbranem odtenku barve, za potrditev naročniku. Vezenje ali tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Na oblačilih in dodatkih je lahko viden samo logotip naročnika, razen če je dogovorjeno drugače.

VŠIVNA ETIKETA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami, iz katerih je razvidna:

* surovinska sestava,
* nega oblačil,
* velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek),
* naziv proizvajalca,
* letnica izdelave.

Podatki na etiketi morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

EMBALIRANJE

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

* nazivu proizvajalca,
* nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,
* številki javnega naročila,
* letu izdelave in
* velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

ČASOVNI OKVIRI

MERILNI SETI

Rok za predložitev merilnih setov oblačil je največ (15) petnajst koledarskih dni od dneva pisnega naročila merilnih setov.

TERMINI ZA IZMERE

Po predaji merilnih setov bo kupec prodajalca pisno obvestil o terminu izmere za prilagoditev artiklov ustrezne velikosti. Termin za izmero prilagoditve artiklov ne bo daljši od deset (10) koledarskih dni od dneva poziva. Izmera bo potekala na lokaciji naročnika.

IZVEDBE

Meritve se bodo izvajale (obvezno) pred vsako sukcesivno dobavo v posameznem letu.

REDNA DOBAVA ARTIKLOV

Naročnik pozove izbranega ponudnika na meritve. Dobavni rok naročenih artiklov ne sme biti daljši od petinštirideset (45) koledarskih dni od dneva pisnega naročila kupca. Pisno naročilo je po izvedenih meritvah.

Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala ob delovni dneh, od ponedeljka do petka od 7:00 do 14:00 ure, na lokaciji kupca. Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj 1 (en) dan pred nameravano dobavo blaga.

# TEHNIČNI OPIS SLOVESNIH OBLAČIL IN DODATKOV

## OPIS SKUPNIH PARAMETROV ZA: MOŠKI SUKNJIČ – LETNI IN ZIMSKI; ŽENSKI SUKNJIČ; TELOVNIK – LETNI; MOŠKE HLAČE – LETNE IN ZIMSKE; ŽENSKE HLAČE; KRILO

### BARVA OSNOVNE TKANINE

Črna barva.

### BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA

Vijoličasta barva. Odtenek vijoličaste barve naj se približa obstoječi podlogi. Pantone ni določen.

### BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA

Barva podloge hlač in krila je črna.

### PASPULA

Saten. Črna barva.

### SUKANEC

Črna barva. Podloga – vijoličasta barva.

### LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na levi strani, pozicija kot na skicah. Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

MOŠKI SUKNJIČ – LETNI, letna tkanina

MOŠKI SUKNJIČ – ZIMSKI, zimska tkanina

ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

MOŠKI TELOVNIK – LETNI, letna tkanina

MOŠKE HLAČE – LETNE, letna tkanina

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, zimska tkanina

ŽENSKE HLAČE, letna tkanina

KRILO, letna tkanina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | | črna |  |  |  |  |
| Vezava  Letna tkanina  Zimska tkanina |  | | platno  keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | | 60  volna  38 poliester  2  elastan |  | ± 5 % |  | SIST EN ISO 5088 |
| Površinska masa | g/ m2 | | letna oblačila:  170 – 195  zimska oblačila:  220 - 250 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila  trakastega preizkušanca  Letne tkanine:   * osnova * votek   Zimske tkanine:   * osnova * votek | N | | >450  >350  >450  >450 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Drsnost niti  Letne tkanine:   * osnova * votek   Zimske tkanine:   * osnova   votek | N/5mm | | >170  >180  >200  >200 |  |  |  | SIST EN ISO 13936-1 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena | | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 400 C  Kemično čiščenje  Znoj – kisli  Znoj – alkalni  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe barve preskušanca  najmanj | | 4  4  4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1  SIST EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Dimenzijska stabilnost – osnova in votek:  - pranje  - parjenje | % | | do 3  do 3 |  |  |  | SIST EN 25077  ISO 3005 |
| Zahtevani certifikati | | OEKO – TEX 100 | | | | | |

## 

### NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

 [](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/B%C3%BCgeln_2.svg)  

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 35  bombaž  65  poliester |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 120 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila  trakastega preskušanca   * Osnova * Votek | N | > 750  > 380 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih  sprememb ploskih  tekstilij pri pranju in  sušenju pri 400C:  - po dolžini  - po širini | % | do 2  do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 400 C  Znoj – kisel  Znoj – alkalen  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe barve preskušanca  najmanj | 4  4  4  3/2 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 | | | | | |

### NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

 [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg)  [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trommeltrocknen_1.svg)

### KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA

Vijoličasta podloga: MOŠKI SUKNJIČ – LETNI, ŽENSKI SUKNJIČ,TELOVNIK – LETNI

Črna podloga: MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, LETNE, KRILO, ŽENSKE HLAČE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | vijoličasta in  črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60  acetat  40  cupro bemberg |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm  Uporabna širina:  140-142 cm | 85 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na:  Znoj kisel in alkalen  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj | 3  3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 | | | | | |

### NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_waschen.svg) [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg) [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(A).svg)

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA

Vijoličasta podloga: MOŠKI SUKNJIČ – ZIMSKI, MOŠKE HLAČE – ZIMSKE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | Vijoličasta  in črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60  acetat  40  viskoza |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm  Uporabna širina:  136 – 140 cm | 175 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na:  Znoj kisel in alkalen  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj | 3-4  3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 | | | | | |

### NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_waschen.svg) [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P).svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)

### OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA: LETNI IN ZIMSKI

* RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu naj bo všit trak iz satena: širina traku: 0,35cm.

* ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

* PREDNJI DEL

Na sprednjem delu 2x1 stranski šiv, kot na skici. Obroba reverja kombinirana s satenom, kot je prikazano na skici.

* HRBTNI DEL

Na zadnjem delu sestavni šiv s stranskima šivoma in enim – sredinskim razporkom.

* ŽEP

2x1 žep – obvezno všita z naklonom, kot na skici.

Žep s poklopci. Paspula žepa nad poklopcem (0,35 cm).

Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

* GUMBI

Na rokavu 2 x 4 črni gumbi velikosti 24“. Gumbi na rokavu imajo izdelane gumbnice, ki niso funkcionalne.

Suknjič se zapenja s tremi gumbi velikosti 32“.

* PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo in ima tri žepe – dva na levi strani in enega na desni strani. Na podlogi so všiti trije rezervni gumbi ( 2x24“, 1x32“).

* INFORMATIVNA SKICA MOŠKEGA SUKNJIČA: LETNI IN ZIMSKI



* INFORMATIVNA SKICA PODLOGE MOŠKEGA SUKNJIČA: LETNI IN ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO



### OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA

* RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del.

* ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

* PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Šal ovratnik s satenasto obrobo širine 1 cm.

* HRBTNI DEL

Na zadnjem delu je hrbtni šiv razporkom spodaj in stranskima princes šivoma.

* ŽEP

2x1 žep s poklopci. Obroba žepov je satenasta in je širine 1 cm. Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

* ROKAV

Rokav z oblikovanim razporkom na dolžini. Na dolžini obrobljen s satenastim trakom – 1 cm.

* GUMBI

Suknjič se zapenja s tremi črnimi gumbi, velikost in videz potrdi naročnik. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

* PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo.

* INFORMATIVNA SKICA ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA





### OPIS MOŠKEGA TELOVNIKA POGREBNO MOŠTVO

* RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu je všit trak iz satena, širine: 0,35 cm.

* ZAPENJANJE

Enoredni telovnik z zapenjanjem na 6 gumbov.

* PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Obroba je prikazana na skici iz satena, širine 0,5 cm.

* HRBTNI DEL

Hrbtni del je izdelan iz enake tkanine (osnovne) kot prednji.

Na zadnjem delu je sestavni šiv z razprtim razporkom in s stranskima šivoma, kot na skici.

Na hrbtnem delu je trak za regulacijo z zaponko.

Ob straneh so razporki, kot na skici, dolžina razporkov je 4 cm.

* ŽEP

2x1 žep.

Paspula žepa (širina naj bo 0,5cm).

Žepa sta funkcionalna.

* GUMBI

Telovnik ima 6 črnih gumbov, velikosti 24“. Obliko gumbov mora naročnik potrditi.

* PODLOGA TELOVNIKA

Telovnik je podložen z vijoličasto podlogo.

* INFORMATIVNA SKICA TELOVNIKA



### LETNE IN ZIMSKE HLAČE, POGREBNO MOŠTVO

* PAS

Hlače imajo našit 4 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 8 pasnih zank gotove širine 1 cm in so pošite.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in vidnim gumbom barve hlač.

V notranjem delu je pas izdelan s črnim pasnim trakom.

* SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

* PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo. Zimske hlače z zimsko in letne z letno podlogo.

* ŽEPI

Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, zatrjena s prečnim šivom.

Na zadnjem delu sta dva žepa z dvojno paspulo in se zapenjata z gumbom.

Paspuli na žepu zadaj sta iz satena – 2 paspuli, širine 0,35cm.

Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb naj bo našit na žepovini levega sprednjega žepa.

* ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

* OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina zadnjih in prednjih žepov.

* ROB HLAČNIC

Hlačnice so zarobljene z zaščitnim trakom, dolžina je 2x pošita s skritim šivom.

Dolžina hlačnic je spredaj krajša za 0,5-0,8cm.

* PASPULA OB STRANSKEM DELU HLAČ

Saten. Črna barva. Širina naj bo 0,35 cm.

* INFORMATIVNA SKICA LETNIH IN ZIMSKIH HLAČ

MOŠKE HLAČE – LETNE

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE



# HLAČE – VOZNIKI, UREJEVALCI POKOJNIKOV

### BARVA OSNOVNE TKANINE

Črna barva.

### SUKANEC

Črna barva.

### OPIS HLAČ

Na pasu je našitih 6 pasnih zank cm.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja z vidnim gumbom.

### ŽEPI

Na prednji strani sta dva žepa. Na zadnjem delu sta dva žepa kot na skici. Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

### ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 28  viskoza  66  poliester  6  elastan |  | ± 5 % |  | EN ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 230 |  | ± 5 % |  | EN ISO 12127:2014 |
| Pretržna sila   * Osnova * Votek | N | 1100  1150 |  | ± 5 % |  | EN ISO 13934-1 |
| Krčenje pri pranju 30˚C  po dolžini  po širini | % | - 1, 65  + 0,28 |  | + 5% |  | EN ISO 5077:2010  EN ISO 3759:2012  EN ISO 6330:2015 |
| Barvne obstojnosti na:  Drgnjenje  suho  mokro  Pranje pri 300 C  Kemično čiščenje  Znoj – kisli  Znoj – alkalni | ocena  spremembe barve preskušanca  najmanj | 4/4  3-4/3-4  3-4/3-4/3-4  3-4/3-4/3-4  3-4/3-4/3-4  3-4/3-4/3-4 |  |  |  | EN ISO 105-X12  EN ISO 105-CO6  EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04 |

\*Legenda:

A – sprememba barve preskušanca

B – prehod barve na belo poliestrno tkanino

C – prehod barve na belo bombažno tkanino

Zahtevani certifikati OEKO – TEX 100

### NAVODILA ZA NEGO

 [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg)  [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trommeltrocknen_1.svg)

### INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ – VOZNIKI, UREJEVALCI POKOJNIKOV



# ŽENSKE HLAČE

Kakovostni parametri, ki so skupni so opisani pod številko III.

### PAS

Hlače imajo našit pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 6 pasnih zank.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in gumbom barve hlač.

### SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

### PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo – letno.

### ŽEPI

Na prednji strani sta dva prečno všita stranska žepa. Na zadnjem delu sta dva žepa z enojno paspulo ( 0,5 cm). Sprednji žepi so funkcionalni, zadnji samo nakazani.

Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

### ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

### OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina.

### ROB HLAČNIC

Dolžina je pošita s skritim šivom.

### INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA



# KRILO

Kakovostni parametri, ki so skupni so opisani pod številko III.

### PAS

Krilo ima našit 2 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu so našite 4 pasne zanke.

Pas je izdelan iz osnovne tkanine in se zadaj zapenja z vidnim črnim gumbom.

### PREDNJI DEL

Levo spredaj je všitek. Desno spredaj je guba založena od pasu do dolžine, kot na skici.

### ZADNJI DEL

Zadaj je sredinski šiv z razporkom, v pasu so všitki.

### PODLOGA

Krilo je podloženo z letno podlogo.

### ZADRGA

Črna, skrita 4mm, nedeljiva zadrga.

### OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti.

### ROB

Dolžina je zarobljena s skritim šivom.

### INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA



# SRAJCA – KRATEK IN DOLG ROKAV

### BARVA OSNOVNE TKANINE

Bela barva.

### BARVA GUMBOV

Bela barva – imitacija biserne matice.

### BARVA SUKANCA

Bela barva.

### LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah. Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost logotipa je 2 cm.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik mora izpolniti zahtevane kakovostne parametre. Ponujen material za srajce mora izpolnjevati zahteve:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | bela |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 75 % bombaž  25 % poliester |  | ± 7 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 120 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih  sprememb ploskih  tekstilij pri pranju in  sušenju pri 40°C:  - po dolžini  - po širini | % | do 2  do 2 |  |  |  | SIST EN 25077  SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 40°C  Znoj kisel in alkalen  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj | 4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 | | | | | |

### NAVODILA ZA NEGO SRAJCE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

### OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV

* GUMBI

Srajca se spredaj zapenja z sedmimi vidnimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacije biserne matice.

* GUMBNICE

Gumbnice so bele.

* ŽEP

Na levem prsnem delu ima srajca našit žep, kjer je izvezen logotip, kot na skici.

* ROKAVA

Na dolžini dolgega rokava je našita manšeta z dvema gumboma - vzporednima in eno gumbnico. Dodatni gumb omogoča regulacijo širine.

Kratek rokav ima rob širine 3 cm.

Oblika manšete je kot na skici.

* ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Srajca mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

* ZADNJI DEL

Zadnji del srajce je sestavljen iz naplečnika in spodnjega dela.

Na spodnjem zadnjem delu pod naplečnikom ima srajca na vsaki strani gubo.

* OVRATNIK

Oblika ovratnika je klasična, konica ovratnika je dolga 7 cm. Šiv je oddaljen od konice ovratnika največ 0,5 cm.

* DOLŽINA SRAJCE IN BLUZE

Izbrani izvajalec se dogovori z naročnikom za ustrezno dolžino srajce in bluze.

### INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV



### INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV



# BLUZA – KRATEK IN DOLG ROKAV

### BARVA OSNOVNE TKANINE

Bela barva.

### BARVA GUMBOV

Bela barva – imitacija biserne matice.

### BARVA SUKANCA

Bela barva.

### LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah. Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost logotipa je 2 cm.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik mora izpolniti zahtevane kakovostne parametre. Ponujen material za srajce mora izpolnjevati zahteve:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva |  | bela |  |  |  |  |
| Vezava |  | platno |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 63 bombaž  34 poliester  3  elastan |  | ± 7 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 130 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih  sprememb ploskih  tekstilij pri pranju in  sušenju pri 40°C:  - po dolžini  - po širini | % | do 3  do 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 40°C  Znoj kisel in alkalen  Drgnjenje  suho – mokro | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj | 4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 | | | | | |

### NAVODILA ZA NEGO bluze

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

### OPIS BLUZE

* GUMBI

Bluza se spredaj zapenja s skritimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacija biserne matice. Pozicija gumbov naj bo smiselna, zlasti v višini prsi.

* GUMBNICE

Gumbnice so izdelane s sukancem bele barve.

* ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Bluza mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

* ROKAVA – BLUZA KRATEK ROKAV

Ozka paspula iz osnovne tkanine na dolžini rokava, zapeta z gumbom. Obseg kratkega rokava je potrebno meriti za vsako uporabnico posebej.

* ROKAVA – BLUZA DOLG ROKAV

Na dolžini dolgega rokava je našita zaobljena manšeta, rokav se zapenja z enim gumbom, vzporedno je še dodaten gumb za prilagajanje širine.

* ZADNJI IN SPREDNJI DEL

Zadnji in sprednji del bluze sestavljajo šivi kot na skici.

* OVRATNIK

Oblika ovratnika je zaobljena, kot na skici.

### INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV



### INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV



# SPODNJA MAJICA − LETNA

### OPIS MODELA

Spodnja majica ima V izrez in rokavni izrez kot na skici.

Barva: kožna.

Sestava: 94% bombaž, 6% elastan +-5%

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidenceA black background with a black square

Description automatically generated with medium confidenceA black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence

### INFORMATIVNA SKICA SPODNJE MAJICE



# JOPICA – KRATKA

### BARVA PLETENINE

Črna.

### BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

### LOGOTIP

Na jopici je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 50 viskoza  50 akril |  | ± 10 % |  | SIST ISO 1833 |

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Waschen_30s.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Jopica mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

### OPIS MODELA

* KROJ JOPICE

Jopica se ne zapenja, ima dolga rokava in je kratka. Kroj se lahko v detajlih razlikuje od skice – po dogovoru z naročnikom.

### INFORMATIVNA SKICA KRATKE JOPICE



# JOPICA – DOLGA

### BARVA PLETENINE

Črna.

### BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

### LOGOTIP

Na jopici je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 50 viskoza  50 akril |  | ± 10 % |  | SIST ISO 1833 |

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Waschen_30s.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_1.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Jopica mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

### KROJ JOPICE

Jopica se ne zapenja, ima dolga rokava in je dolga. Jopica ima pri strani v robu žepa. Kroj se lahko v manjših detajlih razlikuje od skice - po dogovoru z naročnikom.

### INFORMATIVNA SKICA JOPICE



# BREZROKAVNIK

### BARVA

Črna.

### BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletiva, črna.

### LOGOTIP

Na brezrokavniku je izvezen logotip velikosti 3,5 cm. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

### MATERIAL

Osnovna pletivo za izdelavo brezrokavnika je mešanica volne in akrila.


### KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 50 akril  50 volna | ± 5 % |  |  | SIST ISO 1833 |
| Masa brezrokavnika | g | 300 – 400 g  Odvisno od velikosti | ± 5 % |  |  |  |
| Vrsta pletenja– osnovni del |  | polokroglo |  |  |  |  |
| Vrsta pletenja vratni in rokavni izrez in spodaj |  | 1:1 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C:   * Po dolžini: * Po širini: | % | do 6  do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj   * Kisel * Alkalen |  | 4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

### NAVODILA ZA NEGO BREZROKAVNIKA

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_2.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Brezrokavnik mora biti enakomerno pleten, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

### INFORMATIVNA SKICA BREZROKAVNIKA



# PULOVER

### BARVA

Črna.

### BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

### LOGOTIP

Izvezen logotip velikosti 3,5 cm. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

### MATERIAL

Osnovna pletiva je mešanica volne in akrila.


### KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 50 akril  50 volna | ± 5 % |  |  | SIST ISO 1833 |
| Masa brezrokavnika | g | 750 – 900 g  Odvisno od velikosti | ± 5 % |  |  |  |
| Vrsta pletenja– osnovni del |  | Milano rip |  |  |  |  |
| Vrsta pletenja panetnt rokavi in patent spodaj, vratni izrez |  | 2:1 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C:   * Po dolžini: * Po širini: | % | do 6  do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena  namanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj   * Kisel * Alkalen |  | 4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_2.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Pletivo je enakomerno pleteno, brez izpuščenih zank. Preja mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

### OPIS MODELA

Pulover ima V izrez (oblika po vzorcu). Zaključen je s patentom. Širina patenta na izrezu je 3 cm. Patent širine 8 cm je na spodnjem delu puloverja in na rokavih.

### INFORMATIVNA SKICA PULOVERJA





# MOŠKA JOPA

### BARVA

Črna.

### BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

### LOGOTIP

Izvezen logotip velikosti 3,5 cm. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

### MATERIAL

Osnovna pletiva je mešanica volne in akrila.


### KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 50 akril  50 volna | ± 5 % |  |  | SIST ISO 1833 |
| Masa brezrokavnika | g | 750 – 900 g  Odvisno od velikosti | ± 5 % |  |  |  |
| Vrsta pletenja– osnovni del |  | Milano rip |  |  |  |  |
| Vrsta pletenja panetnt rokavi in patent spodaj, vratni izrez |  | 2:1 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C:   * Po dolžini: * Po širini: | % | do 6  do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena  namanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena  spremembe  barve preskušanca  najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj   * Kisel * Alkalen |  | 4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_2.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Pletivo je enakomerno pleteno, brez izpuščenih zank. Preja mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

### KROJ MOŠKE JOPE

Jopa se zapenja z zadrgo in ima patentno pletivo na rokavih, zaključku jope in v višini vratu, širina je 8 cm.

### INFORMATIVNA SKICA MOŠKE JOPE



# POLETNI KLOBUK - HOMBURG

### OSNOVNI MATERIAL ZA KLOBUK

Klobuk je izdelan iz ročno pletene toquilla gostota vozlov: 7-8. Obroba krajcev je iz istega materiala. Platen je po načinu Brisa. Trak je bombažni. Podloge ni.

### BARVA

Črna barva, ki ne obledi.

### OPIS MODELA

Oblika klobuka je homburg. Oblika naj bo v skladu s skico. Velikost klobuka mora biti prilagojena posamezniku – uporabniku.

Notranji trak: 100% lan.

### PAKIRANJE

Vsak klobuk naj bo ob oddaji vložen v kartonsko škatlo za klobuke. Na embalaži naj bo etiketa z vsemi zahtevanimi podatki.

### INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA



# KLOBUK MELONA + PODKAPA

### OSNOVNI MATERIAL ZA KLOBUK

Klobuk naj bo izdelan naj bo iz 100% Merino volne.

Naj bo impregniran s šelakom (naravna akacijina smola), kar omogoča uporabo klobuka tudi v slabih vremenskih razmerah.

Obroba naj bo izdelana iz rips traku.

Podloga naj bo viskozna.

Notranji trak: 100% bombaž z umetno peno, ki vpija znoj širine 4cm.

### OSNOVNI MATERIAL ZA PODKAPO

Podkapa naj bo izdelana iz primernega materiala, ki omogoča zaščito pred mrazom. Tkanina mora biti raztegljiva, vzdržljiva in pralna v pralnem stroju.

### BARVA

Črna barva.

### NEGA

Navodila za čistilnico morajo biti dodatno natančno določena in dogovorjena z izbrano čistilnico.

### OPIS KLOBUKA

* Polcilinder – melona. Oblika naj ustreza obstoječi obliki klobuka in naj bo v skladu s skico. Velikost klobuka mora biti prilagojena posamezniku – uporabniku.
* Oblika podkape mora biti iz strani naročnika potrjena. Ker se nosi pod klobukom mora biti oblika modela usklajena z obliko klobuka.

### INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA IN PODKAPE





# KRAVATA

### OSNOVNA TKANINA

Osnovna tkanina je 100 % poliester.

### BARVA OSNOVNE TKANINE

Vijoličasta barva, barvo mora naročnik potrditi.

### LOGOTIP

Na kravati je vtkan logotip in ne tiskan – barva rozete se mora približati barvi določeni z lestvico Pantone. Barvo, izdelavo in velikost mora naročnik potrditi.

### OPIS MODELA

Izdelujeta se dva modela: samovezna in klasični kroj kravate, ki jo uporabnik sam zaveže. Tip vozla se dogovori z uporabniki.

### ŠIRINA

Širina v najširšem delu je 8 - 8,5 cm.

### DOLŽINA

Dolžine kravat so različne – 3 dolžine, mere naročnik z izbranim izvajalcem dogovori naknadno. Zavezana kravata je dolga do pasu hlač.


### IZDELAVA

Regat kravata: izdelava vozla je fiksna in je pritrjena s kratkim šivom na zadnjem delu. Trak za zapenjanje kravate poteka skozi vozel in je iz iste tkanine kot kravata. Trak je širine 2 cm in ima na notranjimi strani všit trak za reguliranje z luknjicami, ki omogočajo reguliranje glede na obseg vratu. Zapenja se s sponkami, ki so prišite. Reguliranje je pri moških možno od 37 cm do 48 cm vratnega obsega.

V notranjosti je na sestavni šiv prišita nelepljiva medvloga, ki daje kravati poln videz in stabilnost. Kravata je krojena pod kotom 45°. Na sestavnem šivu je našita etiketa z vsemi zahtevanimi podatki ter imenom in priimkom uporabnika.

Klasična kravata je izdelana po standardih.

### INFORMATIVNA SKICA KRAVATE

# ŠAL

### BARVA

Črna barva.

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Pletenje izdelka mora biti izvedeno tako, da šal vzdrži normalna naprezanja. Zaključki morajo biti izdelani čvrsto.

### KAKOVOSTNI PARAMETRI

Surovinska sestava: 50 % akril (± 5 %) + 50 % volna (± 5 %).

Dolžina šala: 185 cm.

Širina šala: 25 cm.

Vrsta pletenja: desno-desno.

Zaključki robu daljših stranic: okrogli enostranski rob 0,7 cm, verižkano.





Zaključki krajših stranic: kompakten okrogli začetek in konec 0,5 cm, verižkano.

Masa šala je 115 g ± 10 %.

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Waschen_30s.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P)s.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_bleichen_v2.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_2.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_trommeltrocknen.svg)[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trocknen_(liegend).svg)

### NAČIN ZAVEZOVANJA ŠALA

A drawing of a scarf tied to a person's neck

Description automatically generated

# PAS, ELEGANTEN

### MATERIAL

Osnovni / zgornji material: kakovostno naravno usnje – goveji boks, debeline 1,6 – 1,8 mm.

Spodnji material: naravno usnje, debeline 2,0 – 2,2 mm.

Artikel mora imeti lastnosti:

- primerno prečno upogibno togost,

- odpornost na trganje in pokanje usnja,

- odpornost na puščanje barve in obrabe barve.

### ZAPONKA

Zaponka je kovinska, nikelj visokega sijaja, gladka in enostavno oblikovana – pravokotne ali kvadratne oblike.

### BARVA USNJA

Črna barva usnja in srebrna barva zaponke.

### OPIS PASU

Zgornji in spodnji material sta lepljena skupaj in pošita. Robovi so pobarvani s črno barvo, ki ne pušča sledi.

Razmik med luknjicami: 2,5 cm.

Sukanec: 100 % PES, debeline 30.

Šivanje: 2,5 do 3 šivi na cm.

Širino pasu se uskladi s proizvajalcem hlač za pogrebno moštvo.

Dolžina mora biti prilagojena telesnim meram posameznikov. Pas naj bo izdelan tako, da lahko vsak uporabnik sam prilagodi dolžino pasu.

Na notranji strani pasu, ob zaponki, so vidno odtisnjeni podatki o velikostni številki ali dolžini pasu in letu izdelave. Ostale zahtevani podatki so navedi na embalaži.

Vsak pas je embaliran v prozorni okrogli škatli na kateri je prilepljena etiketa z ostalimi zahtevanimi podatki.

### INFORMATIVNA SKICA PASU



# SPONKA ZA KRAVATO

### OSNOVNI MATERIAL

Osnovni material je ponikljana medenina.

### OPIS MODELA

Logotip mora biti graviran z laserskim gravirnim strojem.

Površina: visok sijaj.

Zgornji del sponke za kravato je raven in ima rahlo zaobljen rob, spodnji del je valovit, ki omogoča lepši oprijem.

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Izdelek mora biti izdelan kakovostno – robovi morajo biti gladki, logotip enakomerno vgraviran z vsemi vidnimi detajli. Model – velikost in kakovost obdelave mora biti s strani naročnika potrjen. Rozeta mora biti dobro pritrjena na osnovo.

### INFORMATIVNA SKICA SPONKE



# ROKAVICE

### OPIS MODELA

Rokavice so pet-prstne, izdelane iz usnja, ki mora biti enotnega videza in enakomerne debeline. V zapestju so rahlo stisnjene in nad tem delom podaljšane, kot na skici.

Barva: črna.

Usnje: ovčja napa.

Debelina usnja: 0,8 – 1,0 mm.

Podloga: 100%  volna – pletenina.

Izbrani dobavitelj mora zagotoviti vse potrebne velikosti od številke 7 do 13.

### INFORMATIVNA SKICA ROKAVIC



# NOGAVICE – LETNE

### KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE PREJE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva pletenine |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 100  bombaž |  | ± 5 % |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | tex | 16,6/2 |  | ± 4 % |  | SIST EN ISO 2060 |
| Število zavojev | zavoji/m | 400 |  |  |  | SIST EN ISO 2061 |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 40º C:  Po dolžini:  Po širini: | % | do 4  do 4 |  |  |  | SIST ISO 25077 |
| Parametri pletilnika |  | Φ3 3/4 in 168 igel |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – razen peta in prstni del

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | En | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 100  PA66 |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | dtex | 78/  23x1 |  | ± 3 % |  | SIST ISO 2060 |
| Razteznost | % | 31-36 |  |  |  |  |
| Elastičnost | % | min 40 |  |  |  |  |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 500 C  Kemično čiščenje  Znoj  Drgnjenje  Svetlobo | ocena  spremembe  barve pre-skušanca  najmanj | 4  4  4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06  SIST EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12  SIST EN ISO 105-BO2 |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ELASTANA VEZNE PREJE – razen peta in prstni del

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Dolžinska masa preje | dtex | 22,0 |  | ± 32% |  | SIST ISO 2060 |
| Natezna trdnost | cN | ≥22,0 |  |  |  |  |
| Razteznost | % | ≥460 |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA OVIT ELASTAN V PATENTU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 15  Elastan Dtex 130  85  PA6 78/1X2 |  | ± 4  ± 4 |  | SIST ISO 1833 |
| Razteznost | % | ≥320 |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

## 

### KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 100  PA66 |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | dtex | 78/  23x2 |  | ± 3 % |  | SIST ISO 2060 |
| Razteznost | % | 31-36 |  |  |  |  |
| Elastičnost | % | min 26 |  |  |  |  |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 500 C  Kemično čiščenje  Znoj  Drgnjenje  Svetlobo | ocena  spre-membe  barve pre-skušanca  najmanj | 4  4  4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06  SIST EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12  SIST EN ISO 105-BO2 |

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

  [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_b%C3%BCgeln.svg)

### VELIKOST

Opisana velikost je za letne nogavice št. 41 — 43. Ostalim velikostim se dimenziji B in C sorazmerno spreminjata. Velikosti nogavic so označene – so del pletiva – kot na skici.

A: višina patenta je 4,5 – 5 cm.

B: od konca petnega dela do začetka patenta je 23 – 24 cm.

C: od konice prstnega dela do šiva je 24 – 25 cm

### LOGOTIP

Logotip - rozeta ali napis Žale je vtkan na podplatnem delu nogavice.


### OPIS MODELA

Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu zašije s t.i. brezšivno (seamless) tehnologijo, šiv je gladek in nemoteč. Zgoraj se nogavice zaključujejo s širokim dvojnim robom – patentom. Rob – patent nogavice je sestavljen iz dveh načinov pletenja: mrežastega in ob straneh za boljši oprijem pletivo 1:1.

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Nogavice morajo biti enakomerno pletene, brez izpuščenih zank. Med posameznimi izdelki ne sme biti razlik v niansi barve.

### INFORMATIVNA SKICA NOGAVIC



# NOGAVICE – ZIMSKE

### KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE PREJE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Barva pletenine |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska  sestava | % | 100  bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | tex | 16,6/2 |  | ± 4 % |  | SIST ISO 2060 |
| Število zavojev | zavoji/m | 400 |  |  |  | SIST EN ISO 2061 |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 40º C:  Po dolžini:  Po širini: | % | do 4  do 4 |  |  |  | SIST EN 25077 |
| Parametri pletilnika |  | Φ3 3/4 in 168 igel |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – razen peta in prstni del

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 100  PA66 |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | dtex | 78/  23x1 |  | ± 3 % |  | SIST ISO 2060 |
| Razteznost | % | 31-36 |  |  |  |  |
| Elastičnost | % | min 40 |  |  |  |  |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 500 C  Kemično čiščenje  Znoj  Drgnjenje  Svetlobo | ocena  spre-membe  barve pre-skušanca  najmanj | 4  4  4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06  SIST EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12  SIST EN ISO 105-BO2 |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ELASTANA VEZNE PREJE – razen peta in prstni del

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Dolžinska masa preje | dtex | 22,0 |  | ± 10% |  | SIST ISO 2060 |
| Natezna trdnost | cN | ≥22,0 |  |  |  |  |
| Razteznost | % | ≥460 |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA OVIT ELASTAN V PATENTU

### KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 15  Elastan Dtex 130  85  PA6 78/1X2 |  | ± 4  ± 4 |  | SIST ISO 1833 |
| Razteznost | % | ≥320 |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Zahtevani  certifikati |  | | Oeko-Tex Standard 100 | | | | | |

### KAKOVOSTNI PARAMETRI VEZNE PREJE – PETA IN PRSTNI DEL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost  tkanine  ponudnika | Odstopanje | Odstopanje  tkanine  ponudnika | Metoda |
| Surovinska  sestava | % | 100  PA66 |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | dtex | 78/  23x2 |  | ± 3 % |  | SIST ISO 2060 |
| Razteznost | % | 31-36 |  |  |  |  |
| Elastičnost | % | min 26 |  |  |  |  |
| Barvne obstojnosti na:  Pranje pri 500 C  Kemično čiščenje  Znoj  Drgnjenje  Svetlobo | ocena  spremembe  barve pres-kušanca  najmanj | 4  4  4  4  4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06  SIST EN ISO 105-D01  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-X12  SIST EN ISO 105-BO2 |

### 

### NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

  [](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Nicht_b%C3%BCgeln.svg)

### VELIKOST

Opisana velikost je za letne nogavice št. 41 – 43. Ostalim velikostim se dimenziji C in D sorazmerno spreminjata. Velikosti nogavic so označene – so del pletiva – kot na skici.

A: 3-4 cm.

B: 16-17 cm.

C: 26-27 cm.

D: 28-29 cm.

### LOGOTIP

Logotip - rozeta ali napis Žale je vtkan na podplatnem delu nogavice.

### OPIS MODELA

Nogavice so pletene iz različnih pletiv, kot je označeno na skici. Nogavice se zgoraj zaključujejo s 3-4 cm širokim dvojnim robom – patentom.

Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu zašije z t.i. brezšivno (seamless) tehnologijo, šiv je gladek.

Pletiva:

A (pletivo 1:1)

B (pletivo 3:1)


Osenčeno pletivo na stopalu in čez prste: frotir

Sredina stopala: dva načina pletiva, kot na skici, spodaj 3:1 in zgoraj 1:1.

### SPLOŠNE ZAHTEVE

Nogavice morajo biti enakomerno pletene, brez izpuščenih zank. Med posameznimi izdelki ne sme biti razlik v niansi barve.

### INFORMATIVNA SKICA NOGAVIC



# LOGOTIP - ŽALE

Na oblačilih in dodatkih se uporablja samo rozeta – brez pripisa Žale. Na cvetličarskih oblačilih pa njihov logotip. Logotipi so izvezeni, če material to omogoča. Velikost se določi z naročnikom, kakovost vezenja mora naročnik za vsak model potrditi.



Primarna barva, na kateri temelji celotna zgradba celostne grafične podobe podjetja Žale je sivo-modra.

Primarna barva:

PANTONE 652

65C 34M 0Y 9K

