|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za medkrajevne avtobuse dolžine 15 m, razreda II, izvedba »Low entry«** **Podatki o avtobusih in ocenjevalni list**(izpolni ponudnik in priloži k ponudbi): | **priloga**  | **6/2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Znamka vozila  |  | [ oznaka ] |
| Tip vozila  |  | [ oznaka ] |
| Izvedenka |  | [ oznaka ] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA** | **Ponudba** | **Minimalna zahteva** |
| Dolžina vozila: [mm] |  | 14.450 – 15.000 mm |
| Širina vozila: [mm] |  | 2.500 mm |
| Razdalja od vozišča do najnižje točke vozila: [mm] |  | N.Z. |
| Najmanjša stojna višina v normalno podnem delu pred zadnjo vrsto: [mm] |  | 1.860 mm |
| Najvišja višina vstopa na 1. vratih: [mm] |  | N.Z. |
| Najvišja višina vstopa na 2. vratih: [mm] |  | N.Z. |
| Najmanjša svetla širina I. vrat: [mm] |  |  800 mm |
| Najmanjša svetla širina II. vrat: [mm] |  |  1.150 mm |
| Proizvajalec motorja:  |  | N.Z. |
| Oznaka motorja: |  | N.Z. |
| Tip motorja: |  | N.Z. |
| Delovna prostornina motorja: [cm3] |  | 7.000 – 11.000 cm3 |
| Število valjev motorja:  |  | 6 |
| Nazivna moč motorja: [kW pri 1/min] |  | 260 kW – 280 kW |
| Nazivni navor motorja: [Nm]  |  | 1.600 Nm |
| Emisijski razred:  |  | EURO VI |
| Emisije dušikovih oksidov (NOx) [g/km] |  | EURO VI – 10% |
| Emisije trdnih delcev (PM) [g/km] |  | EURO VI – 10% |
| Vrsta menjalnika: |  | avtomatski |
| Proizvajalec menjalnika: |  | N.Z. |
| Oznaka menjalnika: |  | N.Z. |
| Tip menjalnika: |  | N.Z. |
| Število prestav brez vzvratne:  |  | 6 |
| Program za prilagajanje konfiguraciji terena: (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |
| Proizvajalec klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Znamka klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Tip klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Največja hladilna moč klimatske naprave: [kW] |  | 32 kW |
| Največja ogrevalna moč klimatske naprave: [kW] |  | 30 kW |
| Znamka naprave za dodatno ogrevanje: |  | N.Z. |
| Tip naprave za dodatno ogrevanje: |  | N.Z. |
| Najmanjša ogrevalna moč naprave za dodatno ogrevanje: [kW] |  | 30 kW |
| Število potniških sedežev: |  | 57+4 |
| Število stojišč:  |  | N.Z. |
| Vrata (navedi proizvajalca): |  | N.Z. |
| Smerne table (navedi proizvajalca): |  | N.Z. |
| Pnevmatike (navedi dimezijo): |  |  |
| Pnevmatike (navedi model in proizvajalca):  |  | N.Z. |
| Vzvratna kamera (navedi tip in proizvajalca): |  | N.Z. |
| Vozniški sedež (navedi tip in proizvajalca): |  | N.Z. |
| Število vgrajenih generatorjev: |  | 3 |
| Najmanjši skupni tok generatorjev (alternatorjev): [A] |  | 450 A |
| Električno ogrevanje vetrobranskega stekla po vsej površini (obkrožiti) | [ DA / NE ] | N.Z. |
| Električno ogrevanje voznikovega okna | [ DA / NE ] | N.Z. |
| Znamka / tip uravnalnika nivoja vozila: |  | N.Z. |
| Kratke (zasenčene) luči z virom svetlobe, ki deluje na principu električnega praznjenja v plinu, n.p. ksenon (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |
| Dnevne luči v LED izvedbi (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |

| **TOČKE ZA TEHNIČNO IZVEDBO POSAMEZNE KOMPONENTE 15 m MEDKRAJEVNEGA ENOJNEGA AVTOBUSA, RAZRED II (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi):** |
| --- |
| **Poz.** | **Izvedba komponente vozila** | **Odgovori ponudnik: DA/NE** | **Točke (TTI)** | **Doseženo število točk (izpolni LPP)** |
|  | Oddaljenost pooblaščene servisne delavnice od lokacije LPP d.o.o. je manjša ali enaka 10 km (določitev s pomočjo Google Maps – upošteva se najkrajša razdalja) |  | 30 |  |
|  | Višina spodnjega roba zasteklitve v sprednjem nizkopodnem potniškem delu avtobusa merjena od notranje višine tal, manjša od 70 cm |  | 3 |  |
|  | Sistem za inteligentno upravljanje z električno energijo s pametnim senzorjem na klemi akumulatorja, ki posreduje natančne informacije o stanju baterije. Sistem lahko izklaplja posamezne električne porabnike v primeru negativnega električnega toka in prilagaja vrtilno frekvenco prostega teka motorja. |  | 2 |  |
|  | Dimenzija avtoplaščev 295/80 R22,5  |  | 5 |  |
|  | Električno pomično voznikovo okno |  | 2 |  |
|  | Vzvratna kamera z avtomatskim sistemom pranja ali avtomatskim poklopcem, ki preprečuje nalaganje umazanije na vzvratni kameri |  | 3 |  |
|  | Število homologiranih stojišč večje ali enako od 55 |  | 5 |  |
|  | Delni izklop delovanja 1 cilindra kompresorja klime |  | 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |

Obvezne priloge:

* tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti iz česar so razvidne vrednosti zahtevanih meril emisije dušikovih oksidov in emisije trdnih delcev.